\documentclass{beamer}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{ragged2e}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{crane}
\useoutertheme{shadow}
\useinnertheme{rectangles}

\title[Manejo de CircuitPro]{Maquinado de PCB con CircuitPro}
\institute[I.T.M.]{Instituto Tecnologico de Morelia\\''José María Morelos y Pavón"}

\begin{document}
		
\frame{\titlepage}

\begin{frame}
\frametitle{Índice}
\tableofcontents
\end{frame}



\section{Configuración inicial}
\begin{frame}
\frametitle{Configuración inicial}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3in]{selecciondemaquina.JPG}
	\caption{Selección de la maquina}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3in]{herramientas.JPG}
	\caption{Selección de herramientas disponibles}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3in]{selecciondeprogramas.JPG}
	\caption{Selección de programas de diseño}
\end{figure}
\end{frame}

\section{Interfaz}
\begin{frame}
\frametitle{Interfaz}
	\begin{figure}[!h]
		\centering
		\includegraphics[width=4.2in]{interfaz.png}
		\caption{Interfaz de CircuitPro}
	\end{figure}
\end{frame}

\section{Proceso de creación}
\subsection{Creación de proyecto}

\begin{frame}
	\frametitle{Creación de proyecto}
	\begin{block}{}
		\justifying
		Con los parámetros iniciales colocados se sigue el siguiente proceso para la creación de un PCB
		\begin{itemize}
			\item Cargar plantilla predeterminada y configurarla
			\item Importar archivos de Gerber
			\item Generar rutas y vincular herramientas
			\item Proceso de fabricación
		\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}

	\begin{figure}[!h]
		\centering
		\includegraphics[width=4.5in]{crearproyecto.png}
		\caption{Cargar plantilla predeterminada}
	\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.5in]{bottonlado.JPG}
	\caption{Selección de tipo de PCB}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.5in]{material.JPG}
	\caption{Selección de material}
\end{figure}
\end{frame}

\subsection{Importación de capas}

\begin{frame}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=4.5in]{importar.JPG}
	\caption{Importar archivos al proyecto}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Tipos de archivos admitidos}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=2.4in]{archivosadmitidos.png}
	\caption{Archivos admitidos}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{block}{}
	\justifying
	Al importar los archivos generados dependiendo del programa utilizado será el formato en que vengan. Las extensiones de los archivos podrían describir qué son, por ejemplo: .GKO, .GBL y .GTL generados por Altium contienen las capas KeepOut, Botton Layer y Top Layer respectivamente.
\end{block}
	
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Tipos de archivos admitidos}

\end{frame}

\subsubsection{Capas de conexiones}

\begin{frame}
\frametitle{Capas de conexiones}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.2in]{importarasignarb.png}
	\caption{Asignar archivo a botton layer}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.2in]{importarasignart.png}
	\caption{Asignar archivos a top layer}
\end{figure}
\end{frame}


\subsubsection{Capas de perforación}
\begin{frame}
\frametitle{Capas de perforación}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.2in]{importarasignar.png}
	\caption{Asignar archivos a drill}
\end{figure}
\end{frame}

\subsubsection{Capas de corte}
\begin{frame}
\frametitle{Capas de corte}
\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[width=3.2in]{importarasignarbordes.png}
	\caption{Asignar archivo a bordes}
\end{figure}
\end{frame}


\section{Consideraciones}
\begin{frame}
\frametitle{Herramientas}
	\begin{block}{}
		\justifying
		fg
	\end{block}
\end{frame}





\end{document}